ABSCHNITT 1:	Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung	

1.1 Produktidentifikator 

DyStar® Indigo Küpe 60% Körner 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird  

Verwendung :
Textilfarbstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
	
DyStar Colours Distribution GmbH

Am Prime Parc 10-12 
D - 65479 Raunheim 
Telefon-Nr. +49 6142 4072 3172 
Telefax-Nr. +49 6142 4072 3000
MSDS@DyStar.com

1.4 Notrufnummer

Notruf-Telefon: +49 2365 4984140

ABSCHNITT 2:	Mögliche Gefahren	

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Entsprechend der Verordnung (EG) 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:  hautätzend, Kat. 1A

2.2 Kennzeichnungselemente 

Piktogramme: 	

Ätzwirkung	

	

Signalwort: 	
Gefahr 	

enthält:Natriumhydroxid (Ätznatron)	Kaliumhydroxid	
Gefahrenhinweise: 	
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	

Sicherheitshinweise (Prävention): 	
P260	Staub nicht einatmen.	
P280	Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.	

Sicherheitshinweise (Reaktion): 	
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.	
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.	
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.	
P304+P340	BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.	
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.	
P305+P351+P338	BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen.	

Sicherheitshinweise (Lagerung): 	
P405	Unter Verschluss lagern.	

Sicherheitshinweise (Entsorgung): 	
P501	Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.	

2.3 Sonstige Gefahren 

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können. 

nicht anwendbar

ABSCHNITT 3:	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen	

3.1 Stoffe 
nicht anwendbar

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisierung
Küpenfarbstoff, entstaubte Zubereitung, enthält, C.I. Reduced Vat Blue 1

Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS) gemäß Verordnung (EG) 1272/2008

Natriumhydroxid (Ätznatron)Gehalt:1  - 2 %	
 EG Index-Nr. :011-002-00-6CAS-Nummer :1310-73-2REACH-Registr.nr.01-2119457892-27	
Skin Corr. 1A	
H314	
 Met. Corr. 1	
H290	

KaliumhydroxidGehalt:2  - 3 %	
 EG Index-Nr. :019-002-00-8CAS-Nummer :1310-58-3REACH-Registr.nr.01-2119487136-33	
Acute Tox. 4 (oral)	
H302	
 Skin Corr. 1A	
H314	

ABSCHNITT 4:	Erste-Hilfe-Massnahmen		

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 	

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Nach Einatmen: Nach Einatmen von Aerosolen/Dämpfen/Stäuben: Person an frische Luft bringen; bei Atembeschwerden ärztliche Hilfe erforderlich. 

Nach Hautkontakt: Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Arzt konsultieren. 

Nach Augenkontakt: Die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen. Dann sofort (Augen-)Arzt konsultieren. 

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen. Bei Verschlucken von Produkt reichlich Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Siehe Gefahrenhinweise in Abschnitt 2.2 sofern gegeben und Informationen, die gegebenenfalls in diesem Abschnitt aufgeführt sind. 	

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Bitte siehe Sicherheitshinweise in Abschnitt 2.2. sofern gegeben sowie Erste Hilfe Maßnahmen Abschnitt 4. und Informationen, die gegebenenfalls in diesem Abschnitt aufgeführt sind. 	

ABSCHNITT 5:	Massnahmen zur Brandbekämpfung	

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Trockenlöschmittel.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: CO2

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

nicht ermittelt

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Bei Brandbekämpfung Atemschutz mit unabhängiger Luftzufuhr erforderlich.  

Weitere Angaben: Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 

ABSCHNITT 6:	Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Staubentwicklung und Staubablagerung vermeiden. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Verschüttetes Gut mit staubbindendem Kehrmittel oder geeignetem Staubsauger aufnehmen.  In gekennzeichnete, verschließbare Behälter füllen.  

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Zusätzliche Hinweise: Weitere Entsorgung siehe Kapitel 13.	

ABSCHNITT 7:	Handhabung und Lagerung	

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang: Staubentwicklung und Staubablagerung vermeiden. 
Behälter trocken und dicht geschlossen halten. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Die beim Umgang mit staubexplosionsfähigen Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten (BRD: VDI 2263. Andere Länder: Nationale Bestimmungen beachten). 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Behälter trocken und dicht geschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Vor Luftfeuchtigkeit schützen. 
Getrennt von oxidierend wirkenden Stoffen halten. 
Bei Abfüllvorgängen Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 

Lagerklasse: 8A  Brennbare ätzende Stoffe 

Lagerstabilität:	Lagerzeit:  60 Monate  	

7.3 Spezifische Endanwendungen 

nicht ermittelt

ABSCHNITT 8:	Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen	

8.1 Zu überwachende Parameter 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Allgemeine Schutzmaßnahmen: Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. 

Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und Hautschutzsalbe anwenden.

Atemschutz :  	Staubmaske mit Partikelfilter. 	
 Handschutz : 	Geeignete Schutzhandschuhe tragen z.B. aus PVC oder Nitrilkautschuk. Bei Kontamination sind die Schutzhandschuhe sofort zu wechseln.  	

Augenschutz : 	dichtschließende Schutzbrille 	

Körperschutz : 	Schutzkleidung tragen. 	

ABSCHNITT 9:	Physikalische und chemische Eigenschaften	

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Form :	Pulver körnig 	

Farbe :	schwarz 	

Geruch :	geruchlos 	

Schmelz-/Erweichungstemperatur :
	> 100 °C
Zersetzungstemperatur	

Entzündlichkeit :	nicht ermittelt	

Untere Explosionsgrenze :	nicht ermittelt	

Obere Explosionsgrenze :	nicht ermittelt	

Dampfdruck :	nicht ermittelt	

Löslichkeit in Wasser :	leicht löslich

pH-Wert :	ca. 13 (20 °C, 100 g/l)
in wässriger Suspension 

n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow):	nicht ermittelt	

Viskosität (dynamisch) :	nicht ermittelt	

Viskosität (kinematisch) :	nicht ermittelt	

9.2 Sonstige Angaben 	

Brennzahl :	nicht ermittelt	

Staubexplosionsklasse :	nicht ermittelt	

Schüttdichte :	400 - 500 kg/m3

Weitere Angaben (phys.-chem.)	nicht erforderlich	

ABSCHNITT 10:	Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.2 Chemische Stabilität 

Thermische Zersetzung	> 165 °C
Keine thermische Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen: Bei staubenden organischen Produkten ist generell mit Staubexplosionsfähigkeit zu rechnen. Korrosiv gegenüber Metallen. Aluminium Zink 

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Natriumhydroxid (Ätznatron) Kaliumhydroxid 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen: Vor Luftfeuchtigkeit schützen. 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe: Von Säuren und Oxidationsmitteln fernhalten. 	

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Natriumhydroxid (Ätznatron) Kaliumhydroxid 

ABSCHNITT 11:	Angaben zur Toxikologie	

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 	

Akute orale Toxizität :	LD50   > 2.000 mg/kg (Ratte)	

Akute inhalative Toxizität :	 (8 h, Ratte)
Methode :  Inhalationsrisikotest
Keine Mortalität nach Exposition in einer bei 20°C angereicherten bzw. gesättigten Atmosphäre.	

Akute dermale Toxizität :	LD50   > 2.000 mg/kg (Ratte)	

Reizwirkung an der Haut :	Ätzend (Kaninchen)	

Reizwirkung am Auge :	
Im vorliegenden Fall ist wegen der Ätzwirkung an der Haut ein ähnlicher Befund am Auge zu erwarten.	

Sensibilisierung :	nicht sensibilisierend (Mensch)
Methode :  Patch-Test
Prüfergebnisse eines analogen Produktes.	

Toxizität bei wiederholter Verabreichung	nicht ermittelt	

Mutagenität:	nicht ermittelt	

Teratogenität :	nicht erforderlich	

Karzinogenität :	nicht erforderlich	

Bemerkungen : Prüfergebnis eines Produktes mit ähnlicher Zusammensetzung 	

ABSCHNITT 12:	Angaben zur Ökologie	

12.1 Toxizität 	

Fischtoxizität :	LC50    > 100 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss)	

Daphnientoxizität :	EC50   > 100 mg/l (48 h, Daphnia magna)	

Algentoxizität :	EC50   > 100 mg/l (72 h, Scenedesmus subspicatus)	

Bakterientoxizität :	IC50   > 100 mg/l (Belebtschlamm)
Methode : DIN 38412 T.27	

Bemerkungen:  Nach Neutralisation ist eine Reduzierung der Schadwirkung zu beobachten.
	
 Produkt trägt nicht zum AOX-Wert des Abwassers bei. (DIN EN 1485)
 Das Produkt enthält keine Schwermetalle in abwasserrelevanten Konzentrationen.
 Das Produkt enthält keinen freisetzbaren Stickstoff, der zur Eutrophierung beitragen kann.
 Das Produkt enthält keine Phosphate oder phosphororganischen Verbindungen.
	
 Prüfergebnisse eines analogen Produktes.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Physiko-chemische Eliminierbarkeit :	nicht ermittelt	

Biologische Abbaubarkeit :	> 70 % (Farbabnahme)
aus dem Wasser gut eliminierbar
Methode : Statische Methode	
Biologische Abbaubarkeit :	
Bei sachgemäßer Einleitung in adaptierte biologische Kläranlagen sind keine Störungen der Abbauaktivität des Belebtschlamms zu erwarten. 	

Verhalten in Umweltkompartimenten: 	nicht ermittelt	

Organischer Kohlenstoff (DOC):	nicht ermittelt	

12.3 Bioakkumulationspotenzial 	

nicht ermittelt	

12.4 Mobilität im Boden 	

nicht ermittelt	

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
	
nicht ermittelt

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
	
nicht ermittelt

ABSCHNITT 13:	Hinweise zur Entsorgung	

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt: Falls Weiterverwendung bzw. Recycling nicht möglich, Beseitigung nach den jeweils örtlich gültigen Verordnungen und Vorschriften z. B. durch Verbrennung in geeigneter Anlage.  	

Abfallschlüssel nach dem Europäischem Abfallkatalog (EAK): 040216 Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten	

Ungereinigte Verpackung: Ungereinigte Leergebinde sind wie die Inhaltsstoffe zu behandeln. 	

ABSCHNITT 14:	Angaben zum Transport	

ADR UN 3147  Farbstoff, fest, aetzend, n.a.g.	
	Klasse: 8   PG:III 	
ADNR UN 3147  Farbstoff, fest, aetzend, n.a.g.	
	Klasse: 8   PG:III  	
RID UN 3147  Farbstoff, fest, aetzend, n.a.g.	
	Klasse: 8   PG:III  	
IMDG UN 3147  Dye, solid, corrosive, n.o.s. 
	Klasse: 8   PG:III    EmS: F-A  ,  S-B	
IATA_C UN 3147  Dye, solid, corrosive, n.o.s. 
	Klasse: 8   PG:III  	
IATA_P UN 3147  Dye, solid, corrosive, n.o.s. 
	Klasse: 8   PG:III  	

ADR Natriumhydroxid  
ADR Kaliumhydroxid  
ADNR Natriumhydroxid  
ADNR Kaliumhydroxid  
RID Natriumhydroxid  
RID Kaliumhydroxid  
IMDG Sodium Hydroxide  
IMDG Potassium hydroxide  
IATA_C Sodium Hydroxide  
IATA_C Potassium hydroxide  
IATA_P Sodium Hydroxide  
IATA_P Potassium hydroxide  

14.1 UN-Nummer 

Siehe oben die Einträge bei der jeweiligen Vorschrift.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Siehe oben die Einträge bei der jeweiligen Vorschrift.

14.3 Transportgefahrenklassen 

Siehe oben die Einträge bei der jeweiligen Vorschrift.

14.4 Verpackungsgruppe 

Siehe oben die Einträge bei der jeweiligen Vorschrift.

14.5 Umweltgefahren 

Siehe oben die Einträge bei der jeweiligen Vorschrift.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 	

Schwach ätzend 
Getrennt halten von Nahrungs-, Genussmitteln, Säuren und Laugen 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Kein Transport als Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code vorgesehen für diese Substanz oder Mischung.:

ABSCHNITT 15:	Vorschriften	

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

TA Luft :	nicht anwendbar	

Wassergefährdungsklasse :	   WGK 1 - schwach wassergefährdend 
   Anhang 2 der VwVwS (Deutschland) vom 17. Mai 1999 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

nicht ermittelt

ABSCHNITT 16:	Sonstige Angaben	

Wortlaut aller Abkürzungen, auf die in Kapitel 2 und 3 Bezug genommen wird:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.	
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.	
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	
Acute Tox. 4 (oral)	Akute Toxizität:  Kat. 4 (oral)	
Met. Corr. 1	Auf Metalle korrosiv wirkend, Gefahrenkategorie 1	
Skin Corr. 1A	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:  hautätzend, Kat. 1A	

	Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.